**Характеристики сетки MaxiVision**



*Характеристики:*
Размер ячеек: 20 х 20 нитей на 1 дюйм2
Толщина нити: 0,22 мм
Материал: стекловолокно [E-glass](https://nortex.com.ru/nortex-exclusive/e-glass/), покрытое ПВХ с огнестойкой пропиткой
Цвет: **черный**, серый
Размер рулона: 1.4х30м., 1.6х30м.
Страна производитель: КНР