**Система москитных сеток AlumSN.**

Система не имеет аналогов в мире. Устанавливается без нарушения целостности алюминиевого окна. Дизайн геометрии алюминиевого профиля AlumSN выполнен в едином стиле с большинством алюминиевых систем и установленная москитная сетка органично вписывается в общий фасад здания. AlumSN полностью исключает попадание в помещение мелких насекомых, тополиного пуха и, даже пыльцы растений, в зависимости от выбранного полотна. Это достигается установкой щеточного уплотнителя по всему периметру прилегания сетки AlumSN к алюминиевому окну. Весь конструктив и принцип работы системы AlumSN запатентованы компанией Нортекс и защищены Патентным Законом РФ от копирования и ухудшения качества, что так часто встречается на оконном

рынке.

**Как произвести замер.**

